**Памятка о мерах пожарной безопасности!**

[](http://28shkola.ru/media/k2/items/cache/6489cb4e35e6273902967d50b104e32a_XL.jpg)

Дети заканчивают учебу в школе, начинаются каникулы (выходные, праздники). Не у всех родителей имеется возможность отправить детей в оздоровительные лагеря или к другим местам отдыха, поэтому все чаще можно увидеть на улице детей и подростков без присмотра взрослых. Задача взрослых в первую очередь занять досуг детей, чтобы у них не возникало идеи поиграть, в том числе с огнем.

Пожары, возникающие по причине детской шалости, явление не редкое.

**Как предотвратить пожар:**

* Храните спички, зажигалки и другие огнеопасные изделия в недоступном для детей месте.
* Не храните легковоспламеняющиеся жидкости дома, на даче и в гаражах в большом количестве. Упаковывайте их в металлические ящики и держите подальше от детей и под замком.
* Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им зажигать печи, газовые плиты, включать в сеть электроприборы.
* При эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям.
* Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра или на попечении малолетних детей. Уходя из дома, выключите все электроприборы – они должны работать только под присмотром.
* Запишите на видном месте телефоны пожарной службы: **01, 112 (моб.)** и телефон ближайшей пожарной части.
* Дети всегда очень интересуются огнем. Никогда не пытайтесь пугать детей огнем – это только усиливает их любопытство. Никогда не оставляйте детей одних с зажженными свечами или с иным открытым огнем.
* Помните, что любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться.
* Если это возможно, постарайтесь, чтобы у Вас было по крайней мере два пути эвакуации из квартиры для всех членов семьи. Проследите, чтобы можно было выбраться из квартиры, если начнется пожар.
* Очень часто при пожаре решетки на окнах преграждают путь к спасению, поэтому их установка запрещена Правилами Противопожарного режима в Российской Федерации. Если решетки на окнах есть – они должны легко открываться изнутри.

**Научите детей правильно вести себя при пожаре.**

* В первую очередь позвоните в службу спасения по телефону **«01» или «112»** при звонке с мобильного телефона. Сообщите что горит и точный адрес.
* Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара в укромные места (под кровать, в шкаф, в кладовку и др.), пожарным будет трудно вас найти.
* Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и рот мокрой тканью, пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение.
* Твердо знайте, что из дома есть два спасательных выхода: если нельзя выйти через дверь, зовите на помощь из окна или с балкона.
* Если пожар произошел в твоей квартире и есть возможность ее покинуть – убегай на улицу, не забудь плотно закрыть за собой дверь и сразу же сообщи о пожаре первым встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных.
* Пожар может произойти в подъезде или в другой квартире. Если в подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или балкон и зовите на помощь.
* Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может остановиться между этажами.
* Если на вас загорелась одежда, падайте, катитесь, чтобы сбить пламя.
* Если вы обожгли, например, руку – подставьте ее под струю холодной воды и позовите на помощь взрослых.

**Памятка по безопасности для школьника.**

**Соблюдай правила противопожарной безопасности:**

- не создавай пожароопасную ситуацию;

- не играй спичками и взрывоопасными, легковоспламеняющимися предметами;

- не используй неисправные электроприборы, не допускай их перегревания, не оставляй включенными без присмотра.

***Если пожар:***

-не звони из помещения, где уже занялся пожар, выберись в безопасное место и позвони в службу «01»;

- не стой в горящем помещении – прижмись к полу, где воздух чище и пробирайся к выходу;

- не трать времени на поиски документов и денег, не рискуй, уходи из опасного помещения;

- никогда не возвращайся в горящее помещение, какие бы причины тебя не побеждали к этому;

- уходя из горящих комнат, закрывай за собой дверь, это уменьшит риск распространения пожара;

- никогда не открывай дверь, если она горячая;

- если нет пути эвакуации, по возможности заткни дверные щели подручными средствами (любыми тряпками, скотчем и т.д.);

- находись около окна, чтобы тебя можно было увидеть с улицы;

- старайся не открывать другие двери в помещении, чтобы не создавать дополнительную тягу;

-будь терпелив, не паникуй;

- при пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в любую минуту;

- при ожогах ни в коем случае не смазывай кожу, чем бы то ни было, не прикасайся к ожогам руками.

**Памятка**

**по пожарной безопасности**

* **Пожар, его локализация и тушение**  
    
  Пожар — неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным человеческим жертвам. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продук­ты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обруше­ние конструкций зданий, взрывы технологического оборудования, падение подгоревших деревьев, провалы прогоревшего грунта.  
    
  Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхатель­ных путей, удушью и смерти. Так, воздействие температуры свы­ше 100°С приводит человека к потере сознания и гибели через не­сколько минут. Опасны также ожоги кожи. У человека, получив­шего ожог второй степени (30% поверхности тела), мало шансов выжить.  
    
  При пожаре в современных зданиях с применением полимер­ных и синтетических материалов на человека могут воздейство­вать токсичные продукты горения. Однако в 50-80% случаев ги­бель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.  
    
  Тушение пожаров осуществляется в основном противопожар­ными профессиональными подразделениями. Однако каждый гра­жданин должен уметь ликвидировать загорания и при необходи­мости участвовать в борьбе с пожаром.  
    
  Существует три основных способа гашения огня: охлаждение горящего вещества, например, водой; изоляция его от доступа воз­духа (землей, песком, покрывалом) и, наконец, удаление горючего вещества из зоны горения (перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций).  
    
  Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать взрыв или обрушение конструкций.  
    
  Основной способ тушения горящих зданий - это подача огнегасящих веществ (воды, песка, пены) на горящие поверхности.  
    
  При тушении пожара следует прежде всего остановить рас­пространение огня, а затем гасить в местах наиболее интенсивного горения, подавая струю не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять сначала на ее верхнюю часть, постепенно опускаясь. Небольшой очаг огня в доме следует залить водой или накрыть плотной мок­рой тканью.  
    
  В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать меры, чтобы огонь не распространился на смежную часть здания или на соседние строения. Для этого разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие ма­териалы с путей распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят наблюдателей для ту­шения разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние по­верхности гасят водой. Оконные переплеты тушат как снаружи, так и изнутри здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения.  
    
  Загорание на чердаке может быстро принять большие разме­ры, поэтому гасить огонь там надо в первую очередь.  
    
  Если загорелась мебель, воду следует распределять по воз­можно большей поверхности, охваченной огнем. Воспламенив­шиеся постельные принадлежности надо, не снимая с кровати, обильно поливать водой, а затем вынести наружу и уже там закан­чивать тушение.  
    
  При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные и переносные лестницы. Люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон и с балко­нов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают об­становку, допускают нецелесообразные действия. При выходе из задымленного помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой.
* При обнаружении ребенка заверните его в одеяло, пальто, куртку и срочно выносите. Имейте в виду, что маленькие дети от страха часто прячутся под кроватями, в шкафы, забиваются в угол.

**Меры безопасности при пожаре**  
  
Меры безопасности при тушении пожаров чрезвычайно важ­ны. Соблюдать их должен каждый, кто ведет борьбу с огнем. На­пример, в задымленном и горящем помещении не следует пере­двигаться по одному. Дверь в задымленное помещение нужно от­крывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени. Чтобы пройти через горящие комнаты, необхо­димо накрыться с головой мокрым одеялом, плотной тканью или верхней одеждой. В сильно задымленном пространстве лучше двигаться ползком или согнувшись с надетой на нос и рот повяз­кой, смоченной водой. Нельзя тушить водой воспламенившийся газ, горючие жидкости и электрические провода.  
  
Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий, школ-интернатов, до­мов для престарелых и инвалидов, детских домов и других зданий, за исключением жилых домов) должен быть обеспечен индивиду­альными средствами изолирующего действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.  
  
В соответствии с техническими нормами к использованию до­пускаются изолирующие самоспасатели трех типов: на химически связанном кислороде, на сжатом кислороде, на сжатом воздухе.  
  
Для практического применения предпочтительны самоспаса­тели на химически связанном кислороде, в частности, самоспаса­тель изолирующий СПИ-20 на химически связанном кислороде со временем защитного действия 20 минут. Самоспасатель имеет га­рантийный срок хранения 5 лет с последующим продлением изго­товителем гарантии до 7 лет, не требует технического обслужива­ния в течение гарантийного срока, масса рабочей части самоспаса­теля 1,5 кг.

**Средства пожаротушения**  
Простейшим средством тушения загораний и пожаров являет­ся песок. Его можно использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воз­духа к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно надо иметь не менее 1-2 лопат.  
  
Наиболее распространенным и универсальным средством ту­шения пожара является вода. Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода, электроприборы и уста­новки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и дру­гих жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс го­рения не прекращается.  
Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно приме­нять асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном по­крытии ими горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения.

Внутренние пожарные краны размещаются, как правило, в специальных шкафчиках, приспособленных для их опломбирова­ния и визуального осмотра без вскрытия. У каждого должен быть пожарный рукав длиной 10, 15 или 20 м и пожарный ствол. Один конец рукава примкнут к стволу, другой - к пожарному крану. Развертывание расчета по подаче воды к очагу пожара произво­дится в составе 2 человек: один работает со стволом, второй пода­ет воду от крана.  
  
Особое место отводится огнетушителям - этим современным техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. Отечественная промыш­ленность выпускает огнетушители, которые классифицируются по виду огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств.  
По виду огнетушащие средства бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные. По объему корпуса они условно подразделяются на ручные малолит­ражные с объемом до 5 л, промышленные ручные с объемом 5-10 л, стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л.

**Огнетушители жидкостные (ОЖ).**

Применяются главным образом при тушении загораний твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и т.п. В качестве огне-тушащего средства в них используют воду в чистом виде, воду с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее огнетушащую способность, водные растворы минеральных солей.  
У выпускаемых в настоящее время ОЖ-5 и ОЖ-10 выброс за­ряда производится под действием газа (углекислота, азот, воздух), закачиваемого непосредственно в корпус или в рабочий баллон­чик. ОЖ, несмотря на простоту конструкции и обслуживания, имеют ограниченное применение, так как не пригодны для туше­ния нефтепродуктов, замерзают при низких температурах и не действуют, а также потому, что водные растворы минеральных со­лей очень сильно коррозируют корпус и выводят огнетушитель из строя.  
Некоторые параметры ОЖ-5: вместимость огнетушителя - 5 л, масса - 7,3 кг, дальность струи - 6-8 м, время выброса заряда -20с, работает при температуре+2°С и выше. ОЖ-10: вмести­мость - 10 л, масса - 13 кг, дальность струи - 6-8 м, время выбро­са заряда - 45 с.  
Чаще всего используются:

[**Порошковый огнетушитель**](http://gidro.tech-group.pro/ognetushiteli_poroshkovye)

* Время выброса порошка составляет от 6 до 15 секунд.
* При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется как только зона горения будет окружена облаком порошка требуемой концентрации, кроме того, облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.
* В самом начале тушения нельзя слишком близко подходить к очагу пожара, так как из-за высокой скорости порошковой струи происходит сильный подсос (эжекция) воздуха, который только раздувает пламя над очагом. Кроме того, при тушении с малого расстояния может произойти разбрасывание или разбрызгивание горящих материалов мощной струей порошка, что приведет не к тушению, а к увеличению площади очага пожара.
* Порошковыми огнетушителями не разрешается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.
* Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т.д.).
* Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 куб. м).

**Огнетушители пенные.**

Предназначены для тушения пожара химической или воздушно-механической пенами. Огнетушители химические пенные (ОХП) имеют широкую область применения, за исключением случаев, когда огнетушащий заряд способствует развитию горения или является проводником электрического тока.  
  
Огнетушащий заряд ОХП состоит из двух частей: щелочной, представляющей собой водный раствор двууглекислой соды с до­бавкой небольшого количества вспенивателя, и кислотной - смеси серной кислоты с сернокислым окисным железом.  
Щелочную часть заряда заливают в корпус огнетушителя, а кислоту - в специальный полиэтиленовый стакан, расположенный в горловине корпуса. При соединении обеих частей заряда образу­ется химическая пена, состоящая из множества пузырьков, запол­ненных углекислым газом, которые интенсивно перемешивают, вспенивают щелочной раствор и выталкивают его наружу.  
Работая с огнетушителем, необходимо проявлять максимум осторожности, так как заряд содержит серную кислоту

**Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.**

Эти огне­тушители предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением. Снегообразная масса имеет температуру -80°С. При тушении она снижает температуру горя­щего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.  
Диоксид углерода в баллоне или огнетушителе находится в жидкой или газообразной фазе. Относительное его количество за­висит от температуры. С повышением температуры жидкий диок­сид углерода переходит в газообразный, и давление в баллоне рез­ко возрастает. Во избежание взрыва баллонов их заполняют жид­ким диоксидом углерода на 75%, а все огнетушители снабжают предохранительными мембранами.  
Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные, ста­ционарные и передвижные. Ручной ОУ предназначен для тушения загораний различных веществ на транспортных средствах: судах, самолетах, автомобилях, локомотивах. Он представляет собой стальной баллон, в горловину которого ввернут затвор пистолет­ного типа с сифонной трубкой. На затворе крепится трубка с рас­трубом и мембранный предохранитель.  
Для приведения в действие раструб направляют на горящий объект и нажимают на курок затвора. При тушении пожара огне­тушитель нельзя держать в горизонтальном положении или пере­ворачивать головкой вниз.

**Огнетушители аэрозольные.**

Предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твер­дых веществ, электроустановок под напряжением и других мате­риалов, кроме щелочных металлов и кислородсодержащих ве­ществ. Промышленность выпускает аэрозольные огнетушители ручного типа, переносные и стационарные.  
Огнетушитель аэрозольный хладоновый (ОАХ) представляет собой металлический корпус, горловина которого закрыта мем­браной. Над мембраной укреплен пробойник с пружиной. Для приведения огнетушителя в действие необходимо установить его на твердую поверхность, резким ударом по кнопке пробойника проколоть мембрану и направить струю на пламя. Огнетушитель ОАХ одноразового использования предназначен для тушения.

**Памятка о мерах пожарной безопасности в помещениях образовательного учреждения**

***В помещениях образовательного учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности запрещается:***

1. Пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов и вне отведенных мест.

2. Применение, электроламп завышенной мощности.

3. Пользоваться неисправными выключателями, электророзетками, эл. инструментом.

4. Хранение взрывопожарных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

5. Загромождение проходов и выходов.

6. Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.

7. Оставление без присмотра включенных в электросеть телевизоров, электроаппаратуры, электроприборов, оргтехники.

8. Хранение на окнах фокусирующих линз, приборов, сосудов.

9. Применение открытого огня, производство сварочных работ без специального на это документа.